Huancayo, ${nvchDia} de ${nvchMes} del ${nvchAnio}

##### Señores : **${nvchClienteProveedor}**

##### Atención : **${nvchAtencion}**

##### Dirección : ${nvchDireccion}

Teléfono : ${nvchTelefono}

Presente.-

**COTIZACIÓN N° RSA-TAC 0010/2017**

En atención a su gentil solicitud de cotización a nuestra División Agrícola, procedemos a presentarles a continuación nuestra siguiente propuesta:

**TRACTOR AGRICOLA** **CASE IH**, **MODELO FARMALL JX 90 DOBLE TRACCION PLATAFORMADO**, de procedencia Turquía, año de fabricación 2016, de óptimo desempeño, bajo consumo de combustible, con las siguientes características:

**Motor :** Case IH, modelo TTF, 4 cilindros Turbocompresor AfterCooler,Tier 3, Potencia 90 CV, Cilindrada 3,9 lt, Bomba de inyección Bosch rotativa

**Max. Torque 356 Nm,** Filtro de Aire seco conEyector de polvo.

**Transmisión: Sincronizada, 12 marchas adelante y 12 marchas en Retroceso, Con**

**Inversor Mecánico sincronizado.**

Embrague: Disco Doble 12” (305 mm).

**Toma de Fuerza:** Se acopla a través de un sistema servo hidráulico de accionamiento

Mecánico suave.

**TDF de 540/1000rpm**

**Hidráulico:** Bomba Hidráulica: Centro abierto con caudal de 51,7 l/min. **Capacidad**

**máxima de elevación de 3,565 Kg,** levante hidráulico y 3er. Punto categoría II con control de posición **Lift-O-Matic,** Con limitador de rango y estabilizadores telescópicos, barra de tiro oscilante.

2 válvulas de control remoto de acción doble.

**Eje Trasero:** Bloqueo de diferencial mecánico.

Reductor Final tipo Cascada. Heavy Duty. De gran resistencia

**Freno** de discos en baño de aceite. **Con accionamiento hidráulico,** pedales suspendidos y freno de mano independiente.

**Dirección:** Hidrostática, con Bomba hidráulica independiente engranaje con caudal de 28 l/min. (Exclusiva).con columna de dirección ajustable a la ergonomía del operador mediante un pedal.

**Sistema Eléctrico:** Batería de 12v, 100 Ah, Alternador de 64 A, Motor de arranque de 3.5 Kw

Panel analógico, luces de trabajo (Aradura) en guardabarros traseros.

**Eje Delantero:** Activación de la tracción mediante interruptor de accionamiento.

Con dos cilindros de Dirección.

**Puesto Plataforma suspendida tipo rops con bastidor plegable**

**del Conductor:** asiento del operador con apoya brazos, ajuste de altura y otras

posiciones para comodidad del operador, techo capony.

**Pesos:** 6 contrapesos delanteros, un peso central (100kg), 6 contrapesos

Traseros (300 kg).peso total del tractor 4,099 kg. (Con pesos)

Peso con lastre total 4,899 kg. Aprox.

**Dimensiones:** Ancho de trocha delantera: 1672 - 2000 mm

Ancho de trocha posterior: 1526 - 2024 mm

Distancia entre ejes: 2402 mm

Longitud total: 4044 mm

**Neumáticos:** Delanteros: **12.4 R 24**

Posterior: **18.4 R 30**

**PRECIO DE VENTA UNITARIO:**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR DE VENTA** | **${nvchSimbolo} ${dcmValorVenta}** |
| **I.G.V 18%** | **${nvchSimbolo} ${dcmIGVVenta}** |
| **PRECIO DE VENTA** | **${nvchSimbolo} ${dcmPrecioVenta}** |

**CONDICIONES COMERCIALES:**

Garantía del Equipo : ${nvchGarantia}

Forma de Pago : ${nvchFormaPago}

Lugar de entrega : ${nvchLugarEntrega}

Tiempo de entrega : ${nvchTiempoEntrega}

Validez de la oferta : ${nvchDiasValidez}

Atte.

${nvchAutor}

${nvchCargo}

Resteco S.A.