##### Huancayo, ${nvchDia} de ${nvchMes} del ${nvchAnio}

##### Señores : **${nvchClienteProveedor}**

##### Atención : **${nvchAtencion}**

##### Dirección : ${nvchDireccion}

Teléfono : ${nvchTelefono}

Presente.-

**COTIZACIÓN N° RSA-TAC 00\_\_/2017**

En atención a su gentil solicitud de cotización a nuestra División Agrícola, procedemos a presentarle a continuación nuestra siguiente propuesta:

**TRACTOR AGRICOLA CASE IH**, **MODELO FARMALL JX STRADDLE 70, DOBLE TRACCIÓN** de procedencia Turquía, con una potencia neta de 70 CV, con las siguientes características:

**Motor: Case IH,** 3 cilindros Turbocompresor **Tier 2,**

**Potencia 70 CV, Cilindrada 2.93 lt**, **Bomba de inyección Bosch**

**Rotativa, capacidad de tanque de combustible 28 Gls.** Escape: vertical.

**Max. Torque 260 Nm,** Filtro de Aire seco de doble elemento.

**Transmisión: Transmisión standar**

Número de marchas: 12 adelante por 4 en reversa (incluye 8 marchas súper lentas en avance), con Inversor de marcha (Giro)

Embrague: Disco 11” (280 mm)

**Toma de Fuerza:** TDF de 540/1000 rpm, mecánica independiente.

**Hidráulico: Bomba hidráulica de 57,1 litros por minuto de centro abierto,**

Levante y enganche hidráulico universal de 3er punto categoría II

Capacidad de levante 3,000 kg., 2 válvula de control remoto de acción doble, enganche rápido. Botón de memoria de posición de trabajo,

**Eje Trasero:** Bloqueo de diferencial mecánico.

Frenode discos en baño de aceite, accionado hidráulicamente

**Barra de tiro:** Oscilante

**Dirección:** Hidrostática y reactiva, con Bomba hidráulica independiente engranaje

con caudal de 26.5 l/min.

**Sistema Eléctrico:** Batería de 12v, de 105 Ah, Alternador de 65 A,

Panel Analógico.

**Eje Delantero:**Radio de giro 4.21 m

Diferencial delantero, accionamiento automático con limitador de patinaje

**Puesto del** Tipo Straddle con 2 bastidores plegables tipo Rops,

**Conductor:** Asiento del operador en vinilo con apoya brazos y ajuste de altura.

Techo y Rops plegable.

**Accesorios:** Eyector de polvo

1faro de servicio posterior

Protecciones laterales de motor

Protección PTO.

**Neumáticos:** Delanteros: **11.2 R 24 R1**

Posterior: **16.9 R 30 R1**

**PRECIO DE VENTA UNITARIO:**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR DE VENTA** | **${nvchSimbolo} ${dcmValorVenta}** |
| **I.G.V 18%** | **${nvchSimbolo} ${IGVVenta}** |
| **PRECIO DE VENTA** | **${nvchSimbolo} ${dcmPrecioVenta}** |

Nota.- El importe de la factura será en dólares americanos y podrá ser pagada en moneda nacional (Soles) al Tipo de Cambio Venta Vigente al día de su cancelación

**CONDICIONES COMERCIALES:**

Garantía del Equipo : ${nvchGarantia}

Forma de Pago : ${nvchFormaPago}

Tiempo de entrega : ${nvchTiempoEntrega}

Entrega Técnica : ${nvchLugarEntrega}

Validez de la oferta : ${nvchDiasValidez}

Atte.

${nvchAutor}

${nvchCargo}

Resteco S.A.