##### Huancayo, 14 de Agosto del 2017

##### Señores :

##### Atención :

##### Dirección :

Teléfono :

Presente.-

**COTIZACIÓN N° RSA-TAC 00\_\_/2017**

En atención a su gentil solicitud de cotización a nuestra División Agrícola, procedemos a presentarle a continuación nuestra siguiente propuesta:

**TRACTOR AGRICOLA CASE IH**, **MODELO FARMALL JX STRADDLE 70, DOBLE TRACCIÓN** de procedencia Turquía, con una potencia neta de 70 CV, con las siguientes características:

**Motor: Case IH,** 3 cilindros Turbocompresor **Tier 2,**

**Potencia 70 CV, Cilindrada 2.93 lt**, **Bomba de inyección Bosch**

**Rotativa, capacidad de tanque de combustible 28 Gls.** Escape: vertical.

**Max. Torque 260 Nm,** Filtro de Aire seco de doble elemento.

**Transmisión: Sincronizada** **con creeper,** (reductor de velocidad para operaciones muy lentas)

Número de marchas: 20 adelante por 12 en reversa (incluye 8 marchas súper lentas en avance), con Inversor de marcha (Giro)

Embrague: Disco 11” (280 mm)

**Toma de Fuerza:** TDF de 540/1000 rpm, mecánica independiente.

**Hidráulico: Bomba hidráulica de 57,1 litros por minuto de centro abierto,**

Levante y enganche hidráulico universal de 3er punto categoría II

Capacidad de levante 3,000 kg., 2 válvula de control remoto de acción doble, enganche rápido. Botón de memoria de posición de trabajo,

**Eje Trasero:** Bloqueo de diferencial mecánico.

Frenode discos en baño de aceite, accionado hidráulicamente

**Barra de tiro:** Oscilante

**Dirección:** Hidrostática y reactiva, con Bomba hidráulica independiente engranaje

con caudal de 26.5 l/min.

**Sistema Eléctrico:** Batería de 12v, de 105 Ah, Alternador de 65 A,

Panel Analógico.

**Eje Delantero:**Radio de giro 4.21 m

Diferencial delantero, accionamiento automático con limitador de patinaje

**Puesto del** Tipo Straddle con 2 bastidores plegables tipo Rops,

**Conductor:** Asiento del operador en vinilo con apoya brazos y ajuste de altura.

Techo y Rops plegable.

**Accesorios:** Eyector de polvo

1faro de servicio posterior

Protecciones laterales de motor

Protección PTO.

**Neumáticos:** Delanteros: **11.2 R 24 R1**

Posterior: **16.9 R 30 R1**

**PRECIO DE VENTA UNITARIO:**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR DE VENTA** | **US$ 29,364.41** |
| **I.G.V 18%** | **US$ 5,285.59** |
| **PRECIO DE VENTA** | **US$ 34,650.00** |

Nota.- El importe de la factura será en dólares americanos y podrá ser pagada en moneda nacional (Soles) al Tipo de Cambio Venta Vigente al día de su cancelación

**CONDICIONES COMERCIALES:**

Garantía del Equipo : Un Año sin hora límite de trabajo

Forma de Pago : Contado o Leasing

Tiempo de entrega : Inmediata, Salvo previa venta

Entrega Técnica : En campo con un especialista CASE

Validez de la oferta : 10 días

Atte.

Miguel Beltrán P.

Asesor Comercial Agrícola

Resteco S.A.